Бланк организации

дата

Директору ООО «РусИнтелл»

Михалеву С.Л.

Техническое задание

Просим осуществить поставку токосъемника измерительного ТИ 2-1 с поверкой и с дополнительными требованиями к коэффициентам калибровки:

на частоте 100 Гц не более 66дБ (Oм-1)

на частоте 200 Гц не более 60дБ (Oм-1)

на частоте 500 Гц не более 52дБ (Oм-1)

на частоте 1000 Гц не более 47дБ (Oм-1)

на частоте 2000 Гц не более 41дБ (Oм-1)

на частоте 5000 Гц не более 34дБ (Oм-1)

на частоте 10000 Гц не более 30дБ (Oм-1)

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.