Бланк организации

дата

Директору ООО «РусИнтелл»

Михалеву С.Л.

Техническое задание

Просим осуществить поставку токосъемника измерительного ТИ 2-5 с калибровкой и с дополнительными требованиями к коэффициентам калибровки:

* в диапазоне 0,01-0,1 МГц — не более 30дБ (Oм-1)
* в диапазоне 0,1-1 МГц — не более 15дБ (Oм-1)
* в диапазоне 1-10 МГц — не более 0дБ (Oм-1)
* в диапазоне 10-200 МГц — не более -5дБ (Oм-1)
* в диапазоне 200-400 МГц — не более 0дБ (Oм-1)

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.